{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["家具采购需求表"],"not_rendered":{"images":29,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"家具采购需求表","index":0,"n_rows":21,"n_cols":13,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[4,1,10,1],[4,4,10,4],[11,1,14,1],[11,2,14,2],[11,4,14,4],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,4,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,12],[18,0,18,12],[19,0,19,12],[20,0,20,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广西大学化学化工学院书写板报价表"]
["（项目编号：2020041301-C标；预算金额6.71万元）"]
["序号","实物图片","名称","规格","技术参数","单位","数量","市场单价（元）","优惠率","成交单价（元）","金额（元）","质保期","备注"]
[null,null,"多功能推拉书写板","4000×1280mm","1、 面板、背板、夹层：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度为≥0.27mm。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。背板采用厚度为≥0.2mm镀锌钢板。夹层采用厚≥16mm、密度≥18kg/m3的聚苯乙烯泡沫。\n2、 黑板外框及包角材质、颜色、规格：亚光银白色磨砂铝材，整体外框尺寸4000 mm *1380 mm。耐腐蚀、耐磨性达到GB5237-2008标准。书写板四角与外框四角，均采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。\n三、触摸电视一体机（或电子白板一体机）位置及整体结构：\n触摸电视一体机（或电子白板一体机）中置，外滑轨同平面安装两块1.9*1.27m活动书写板，活动书写板可双侧自由滑动即可露出触摸电视一体机（或电子白板一体机），推到居中位置时可遮住触摸电视一体机（或电子白板一体机），还有锁定装置，可以很好的对触摸电视一体机（或电子白板一体机）起到保护作用。\n4、滑道与书写板边框铝材规格、厚度：\n （1）滑道部分铝材壁厚≥2.0mm,宽度≥100 mm整块无拼接,方便配套电教设备。\n  （2）书写板边框铝材壁厚度≥1.0 mm。\n  （3）活动板采用小边化处理，两块小边对接，经特殊处理板体不软化，不变形。\n5、滑轮：采用车式不锈钢消音轮。\n6、支持触摸电视一体机（或电子白板一体机）自由拆卸：\n10秒钟可完成触摸电视一体机自由拆卸，组合式书写板与触摸电视一体机（或电子白板一体机）可分开安装，不需同步进行。\n7、安装方式与配件：\n    采用隐形安装方式，安装配件为≥2 mm厚专业配件。\n8、滑轮与书写板的连接方式：\n为保证安全耐用，滑轮与书写板边框在采用传统的铆钉铆接的同时，增加“凹”形切面边框与滑轮的插销式连接，进行双重保险。\n9、板面定位：\n在打开与合拢书写板时，有书写板定位固定装置，方便书写。\n10、加宽处理：推拉书写板轨道与侧封板均可采用半榫结构无缝铆接进行加宽处理，以便以后电教设备升级配套不同厚度的电教设备。侧封板上下端配套同宽度防碰伤圆弧形拐角，拐角与轨道亦采用半榫结构无缝铆接。\n11、锁定装置：书写板有锁锁定，能有效保护一体机，且锁隐藏于书写板边塑料角内，不外露。书写板滑动时锁不会刮伤一体机板面及边框\n12、其它要求：\n（1） 推拉书写板能与所有常规型号的电子白板、触摸电视一体机、电子白板一体机等多媒体设备通用。方便配套不同厂家不同型号触摸电视一体机、电子白板一体机等多媒体设备。\n（2）一体机等多媒体设备的两旁空间与一体机之间，可用轨道同种材料的铝板或其他金属板隔断，并能活动，方便打开，形成储物柜。\n（3）封板、轨道上可随意开孔，并配备同型号塑胶穿线环，方便一体机走线。\n \n","组",11]
[null,null,"多组升降书写板（两组）","2500×2400mm","1、 黑板外框、升降柱颜色及规格： 黑板外框、升降柱为亚光银白色磨砂铝材；书写板边框铝材规格55mm*25mm，厚度≥1.2mm；升降柱切面规格：宽度≥158mm，厚度≤70mm，壁厚≥2mm，配备两块书写板。\n2、升降结构：\n（1）立柱直立安装于地面，与书写板滑行轨道一体化设计；\n（2）书写板滑行轨道为双滑道，单块书写板可在滑道中独立运行，不会影响另一块书写板的位置。\n（3）书写板可以在滑道任意位置停留。\n（4）立柱两头配件为ABS封口模具一次成型。\n（5）配重采用箱式结构、隐藏于立柱内，在书写板重量发生变化时，便于调整配重重量以达到平衡。\n3、滑轮：\n采用车式不锈钢滑轮，每套滑轮由4个滑轮、一个不锈钢轮架组合成一个整体，规格≥70*25*25mm，滑轮轴承直径≥20mm，外套耐磨、抗老化尼龙滚轮套。\n4、面板、背板、夹层颜色及厚度：\n（1）书写面板颜色为墨绿色，面板厚度为≥0.27mm。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。\n（2）背板厚度≥0.2mm镀锌板。\n（3）夹层为厚度≥16mm泡沫板。\n5、滑轮与书写板的连接方式：\n（1）为保证安全耐用，滑轮与书写板边框在采用传统的铆钉铆接的同时，增加“凹”形切面边框与滑轮的插销式连接，进行双重保险。并设置钢丝绳防跳装置。\n（2）为便于维修,在不改动任何配件的情况下,书写板可自由拆卸。\n6、其它要求：书写板滑动时灵活无噪音。\n","组",2]
[null,null,"多组升降书写板（两组）","规格：2000×2400mm",null,"组",9]
[null,null,"多组升降书写板（两组）","1900×2400mm",null,"组",1]
[null,null,"多组升降书写板（两组）","2500×2400mm",null,"组",1]
[null,null,"多组升降书写板（两组）","1630×2400mm",null,"组",1]
[null,null,"多组升降书写板（一组）","2000×1200mm",null,"组",2]
[null,null,"多组升降书写板（一组）","2000×1200mm",null,"组",1]
[null,null,"平面书写板","4000×1200mm","1、书写板面：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度为≥0.27mm。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。\n2、内芯材料：采用高强度瓦楞消音板做夹层，厚度8mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强，环保。\n3、背板：采用优质镀锌板，厚度≥0.2mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。\n4、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳。\n5、边框：采用高档磨砂电泳香槟铝型材，规格20㎜×32㎜，铝型材经磨砂处理后，经久耐用，不变形、不反光、抗腐蚀；外型美观、高雅。\n6、包角材料：采用抗老化高强度防爆塑料，模具一次成型，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺。\n7、粉笔槽：采用香槟色磨砂铝材，防氧化，72*10.5*1.2 mm，经磨砂处理后，经久耐用，不变形、不反光。\n8、安装：配装七字形钢制安装件，规格：35*18*30mm，隐形安装、没有外露的挂接件。\n","组",5]
[{"$nulls":3},"2000×1200mm",null,"组",3]
[{"$nulls":3},"2000×1000mm",null,"组",4]
[{"$nulls":3},"1500×1200mm",null,"组",2]
[null,null,"移动书写板","1500×1000mm","1、书写板面：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度为≥0.27mm。板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。\n2、内芯材料：采用厚度为19mm高强PVC板。\n3、背板：采用优质镀锌板，厚度≥0.2mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。\n4、板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳。\n5、边框：采用30*21mm壁厚1.2mm高档磨砂铝型材。\n6、包角材料：采用抗老化高强度防爆塑料，模具一次成型，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺。\n7、移动架：采用45*25mm砂纹灰铝型材，与书写板边框颜色一致；架子外漏切面采用颜色相近的角封口，防止刮伤。\n8、手轮：书写板两边配平面书写板的手轮，用来平面书写板。\n9、滑轮：采用高密度赛尼纶，并带刹车装置。\n","组",1]
[{"$nulls":3},"2000×1000mm",null,"组",2]
["合计"]
["其他要求：                                                                                  \n 1.报价含税、运费、安装、调试、摆放的等所有费用。                                                                                                                                2.报价超过预算价作无效投标处理。                                                                                                                              \n 3.质保期：货物验收合格后，质保期至少3年，质保期内提供免费服务（包括零部件、人力、上门等一切费用）。质保期满后，采购方仍需提供维修服务的，按维修成本收费。\n"]
["  报价公司（盖公章）："]
[" 联系人及电话："]