{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["家具采购需求表"],"not_rendered":{"images":36,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"家具采购需求表","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[15,0,15,1],[15,2,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[18,0,18,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广西大学实训楼办公家具报价表"]
["（项目编号：2020041301-A标；预算金额14.10万元）"]
["序号","实物图片","名称","规格技术参数","单位","数量","市场单价（元）","优惠率","成交单价（元）","金额（元）","质保期","备注"]
[null,null,"1.6米办公桌","规格：1600*800*760\n1、基材：采用优质E1级环保中密度纤维板，板材的含水率、静曲强度须符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》的要求。甲醛释放量≤5mg/100g。\n2、饰面：采用0.6mm厚胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。含水率在8%～13%内。\n3、油漆：采用优质环保型PU聚酯漆，经三底二面工艺。\n4、导轨：优质液压阻尼缓冲三节导轨。导轨必须符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》中的技术要求；通过耐腐蚀测试合格。\n","张",6]
[null,null,"文件柜","1、规格：2400W*300D*2000H\n2、背板采用15mm厚多层实木板，其余采用18mm厚多层实木板。甲醛释放量低于国家《GB 18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》限定排放标准。上部分隔三层含玻璃 ，下部分隔两层。机器直封边,封边厚度不小于1.5mm,柜子整体结构采用连接板固定，优质五金配件；要求经久耐用，不易脱落。\n3、优质五金配件；\n\n","张",6]
[null,null,"弓形椅","1.规格：560*580*960H（mm）   \n2.面料采用优质网布，透气性好，舒适度高；\n3.内部采用多层胶合板，填充高密度海绵；\n4.采用优质金属弓字型钢脚，钢架采用 2.0厚的钢管经过脱脂、除锈、磷化、清洗、打磨、抛光、电镀等处理，扶手足1.2mm厚","张",114]
[null,null,"沙发（3人位+1人位+1长茶几）","规格：3人位+1人位+长茶几\n1.规格：三人位：2000*770*760H（mm）； 单人位：1400*770*760H（mm）；茶几：1200*600*430H（mm） \n2.面料采用优质环保皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软；3.内部采用实木框架，填充高密度海绵，回弹力好；4.脚架采用优质钢脚，钢脚壁厚1.2mm,经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。5.茶几面板采用优质10mm黑油钢化玻璃，不锈钢架,壁厚1.2mm。","套",5]
[null,null,"屏风卡座","规格：1400W*1400D*1100H\n1.基材：采用三聚氰胺面饰，优质环保型刨花板,游离甲醛释放量低于国家《GB 18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》限定排放标准。桌面厚度为25mm，围板厚度为18mm以上。\n2.连接件：采用优质三合一连接件，三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。边框铝材不少于1.2mm。\n4.每个位配一个三抽柜，一个主机架。三抽柜底部安装防潮胶套.\n","张\n",28]
[null,null,"铁皮文件柜","\n1.规格：850W*420D*高1850H   \n2.材料使用1.0mm以上厚优质冷轧钢板，油漆采用环保油漆，所使用的粘合剂符合国家强制性标准。\n3、表面：经酸洗、碱洗、水洗、磷化、除油、防锈处理后静电粉末喷涂，粉末为环保涂料。外涂层采用优质环保材料环氧聚酯粉沫涂料净电喷涂，高温烘烤，净味环保。\n4.柜门：上层玻璃门，玻璃采用钢化玻璃，下层钢板门。","组",24]
[null,null,"学生卡座","规格：1000*600*1100\n1.基材：采用三聚氰胺面饰，优质环保型刨花板。甲醛释放量低于国家《GB 18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》限定排放标准。桌面厚度为25mm，围板厚度为18mm以上。\n2.连接件：采用优质三合一连接件，三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。边框铝材不少于1.2mm。\n4.每个位配一个三抽柜，一个主机架。三抽柜底部安装防潮胶套.","位",80]
[null,null,"移动条桌","\n1.规格：1200*450*750H（mm）   \n2.基材：采用多层实木免漆生态板，三聚氢胺浸渍胶膜纸饰面。采用全自动封边机封边、修边，具有耐磨抗刮花特性；\n3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶），符合国家标准GB 18583-2008《室内装修装饰材料胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）要求。\n4.钢制桌脚：60*40*3mm椭圆钢管，一次成型。\n5.桌面可折叠，底架前端使用万向无音转向（动、定）轮，便于移动。后端使用高强度防静电索尼定位脚，便于调节平衡。\n\n\n\n","张",10]
[null,null,"阅览桌","1.规格：1600*1200*750\n2.采用优质三聚氰胺板制作，面板采用38mm 厚E1优质环保型中纤板/刨花板，具有耐磨抗刮花特性；\n3、脚架采用优质50*50*1.5mm厚钢脚，钢脚简洁、时尚、大方；\n4.脚架采用优质钢脚，简洁、时尚、大方，采用优质五金配件，钢脚壁厚1.2mm。加装活动脚轮。\n5.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶），符合国家标准GB 18583-2008《室内装修装饰材料胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）要求。\n\n\n","张",6]
[null,null,"升降圆凳","规格：常规\n1、脚轮：轮毂直径50mm；\n2、气压杆：内芯壁厚2mm电镀，外管壁厚1.5mm，升降行程85mm；\n3、脚架：钢管焊接，表面经过碱/酸洗除油/锈等处理后精抛后镀铬；\n4、座定型棉：采用优质海绵，密度高，回弹率好。内部为多层胶合板，填充高密度海绵；\n5、皮件：采用优质环保皮，外观色泽均匀,自然柔软,皮质拉力好,不易撕裂,耐腐蚀,抗磨性能好,具有抗菌、防霉、防蛀、无任何有害物质。须符合GB/T16799-2008《家具用皮革》的要求。\n6、叭盘底盒：采用2mm冷轧板冲压成型，外表喷粉；底盘可自由调节椅高、座高。\n\n","张",110]
[null,null,"休闲桌椅","1、规格：直径800*760H,一桌四椅\n2、面板基材：采用优质饰面人造板，板材表面无黑斑、无裂纹、无鼓泡、无龟裂、无裂缝、无污染、无腐蚀、无凸起和变色等，表面胶合强度大，表面耐划痕、耐磨；\n3、脚架：采用优质实木，木材符合国家强制性标准GB18580-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物限量》甲醛释放量,含水率低于9%的要求。\n4、油漆：采用环保PU聚酯漆，符合3C认证等标准或同级别类油漆\n5、胶粘剂:采用质胶粘剂，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。\n6、颜色：可选。\n7、款式：图片样式。\n","套",3]
[null,null,"茶水柜","规格：800*400*800\n1、基材：采用E1级中密度纤维板、经过防虫、防腐等化学处理，所有木材干燥≤9%的含水率；\n2、面料：优质天然实木木皮，厚度≥0.6mm；无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。\n3、油漆：高级环保聚酯漆，游离甲醛含量≤100，采用五底三面的六道以上油漆涂装工艺，木纹纹理清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。\n4、胶水：环保胶水，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。\n","个",11]
["合计"]
["其他要求：                                                                                                                                             1.报价含税、运费、安装、调试、摆放的等所有费用。                                                                                                                           2.报价超过预算价作无效投标处理。                                                                                                                                  3.质保期：货物验收合格后，质保期至少2年，质保期内提供免费服务（包括零部件、人力、上门等一切费用）。质保期满后，采购方仍需提供维修服务的，按维修成本收费。\n"]
["  报价公司（盖公章）："]
[" 联系人及电话："]